Tehniline kirjeldus
Hanke nimetus: SA Võru Kannel parkla rajamine
Hanke ese
Hanke eesmärk on välja vahetada SA Võru Kannel territooriumil olemasolev kõnniteekivi vastavalt lisa1 joonisele ja F. R. Kreutzwaldi tn 39b killustiku kattega parkla osa kivi katendiga vastavalt joonisele.
Tööde maht
Töövõtja kohustub teostama järgmised tööd:
1. Parkla
Hall kivi u 860 m²
Punane kivi u 40 m²
2. SA Võru Kannel territoorium
Hall kivi u 525 m²
Punane kivi u 25 m²
Kõnnitee äärekivi 150 jm
3. Pinnase- ja haljastustööd
Parkla servade haljastuse taastamine.
Nõuded tööde teostamisele
· Vajalik välja vahetada katkised ja viltuvajunud äärekivid.
· Töövõtja vastutab tööde kvaliteedi, tööohutuse ning töömaa korrashoiu eest kogu ehitusperioodi vältel.
· Tööde lõppedes tuleb tööala puhastada ehitusjäätmetest ning üle anda Tellijale korrastatud kujul.
· Parklale ei tohi jääda seisvat vett.
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